|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购单位：定西市源中源商贸有限公司 报价日期： 2023 年 月 日  |
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 单价 | 金 额 | 备 注 |
| 1 | Ⅰ型异波波形板反应箱 | 板箱尺寸500×2500×3000、板厚1.8mm | ABS | 箱 | 24 |  |  |  |
| 2 | Ⅱ型异波波形板反应箱 | 板箱尺寸500×2500×3000、板厚1.8mm | ABS | 箱 | 24 |  |  |  |
| 3 | Ⅲ型异波波形板反应箱 | 板箱尺寸1000×2500×2500、板厚1.8mm | ABS | 箱 | 24 |  |  |  |
| 4 | Ⅰ型反应池中隔板 | 2500×4700×6 | ABS | 块 | 12 |  |  |  |
| 5 | Ⅱ型反应池中隔板 | 2500×4700×6 | ABS | 块 | 12 |  |  |  |
| 6 | Ⅰ型异波波形板反应器抗浮装置 | 50×50×4、L=60、四个压点/箱 | SS304 | 套 | 12 |  |  |  |
| 7 | Ⅱ型异波波形板反应器抗浮装置 | 50×50×4、L=60、四个压点/箱 | SS304 | 套 | 12 |  |  |  |
| 8 | Ⅲ型异波波形板反应器抗浮装置 | 50×50×4、L=60、四个压点/箱 | SS304 | 套 | 24 |  |  |  |
| 9 | 框架式波形斜板 | 板间距40，倾角60°，斜长L=1155mm | ABS | ㎡ | 227 |  |  |  |
| 10 | 支撑梁 | 22b工字钢、L=5000 | SS304 | 根 | 20 |  |  |  |
| 11 | 支撑角钢 | 60×60、L=5000 | SS304 | 根 | 2 |  |  |  |
| 12 | 支撑角钢 | 80×80、L=200 | SS304 | 块 | 40 |  |  |  |
| 13 | 整体浇筑滤板 | 7000×3600×180（厚） | 钢筋砼 | 块 | 8 |  |  |  |
| 14 | 长柄滤头 | L=350 | ABS | 套 | 8064 |  |  |  |
| 15 | 池壁植筋 | Ф12，L=500 | 螺纹钢 | 根 | 1392 |  |  |  |
| 16 | 滤梁植筋 | Ф12，L=280 | 螺纹钢 | 根 | 1104 |  |  |  |
| 合 计 | 大写： 小写： |
| 报价单位 | （盖章） |
| 联 系 人 |  |  | 联系电话 |  |
|  说 明： |
|  |